Frau

Alexandra PRIMETZHOFER

Erzherzog Rainergasse 5-7 Haus 1

3400 KLOSTERNEUBURG

Kunden Tel.-Nr.: 0699 11765138  
  **Auftragsnummer: 20203068**

**Aussendienst: Rudolf Reiterer**

**Telefon-Nr.: 0664/4589280**

Datum: 03.06.2020

Sehr geehrte Frau Alexandra PRIMETZHOFER!

Wir gratulieren Ihnen und freuen uns, dass Sie sich für **Schlotterer**  entschieden haben. Gerne bestätigen wir Ihre Bestellung gemäß unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Wir ersuchen Sie unsere Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und uns Fehler sofort mitzuteilen.

Pos. Menge Bezeichnung Einzelpreis Gesamtpreis

EUR EUR

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 SZ | 2,00 | Stk | Voro Sicht 1teilig | 383,00 | 766,00 |

Breite 1.310 Höhe 1.280

|  |  |
| --- | --- |
|  | Bestellmaß Breite/Höhe: **1310 mm** x **1280 mm** Summe gesamt Element: **1310 mm**  Führungsschienensystem: **S 64 / KD53V**  Panzer Profil und Farbe: **37/8 Alu naturell**  Antrieb T1: **Schwenkwickler mit Gurt weiß links**  Kasten Art/-Größe: **141**  Kasten außen: **9016M, Verkehrsweiß matt**  Führungsschienen: **9016M, Verkehrsweiß matt**  Endstab: **9016M, Verkehrsweiß matt**  Insektenschutz Teil 1: **kombiniertes Rollo 1 teilig**  Bohrung: **von vorne (13,5mm)**  **kombiniertes Rollo 1 teilig im Teil 1 Rollladen** X-Maß: **50 mm**  Kastenfarbe: **9016M, Verkehrsweiß matt**  Führungsschienenfarbe: **9016M, Verkehrsweiß matt**  Griffleistenfarbe: **9016M, Verkehrsweiß matt**  **Bürste zum Stock**  Bürste nach unten: **keine Bürste** Rollo Verkürzung unten: **0 mm** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 BAD | 1,00 | Stk | Voro Sicht 1teilig | 366,31 | 366,31 |

Breite 810 Höhe 1.608

|  |  |
| --- | --- |
|  | Bestellmaß Breite/Höhe: **810 mm** x **1608 mm** Summe gesamt Element: **810 mm**  Führungsschienensystem: **S 64 / KD53V**  Panzer Profil und Farbe: **37/8 Alu naturell**  Antrieb T1: **Schwenkwickler mit Gurt weiß links**  Kasten Art/-Größe: **141**  Kasten außen: **9016M, Verkehrsweiß matt**  Führungsschienen: **9016M, Verkehrsweiß matt**  Endstab: **9016M, Verkehrsweiß matt**  Insektenschutz Teil 1: **kombiniertes Rollo 1 teilig**  Bohrung: **von vorne (13,5mm)**  **kombiniertes Rollo 1 teilig im Teil 1 Rollladen** X-Maß: **50 mm**  Kastenfarbe: **9016M, Verkehrsweiß matt**  Führungsschienenfarbe: **9016M, Verkehrsweiß matt**  Griffleistenfarbe: **9016M, Verkehrsweiß matt**  **Bürste zum Stock**  Bürste nach unten: **keine Bürste** Rollo Verkürzung unten: **0 mm** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 DG | 1,00 | Stk | Voro Sicht 1teilig | 485,00 | 485,00 |

Breite 1.010 Höhe 2.385

|  |  |
| --- | --- |
|  | Bestellmaß Breite/Höhe: **1010 mm** x **2385 mm** Summe gesamt Element: **1010 mm**  Führungsschienensystem: **S 64 / KD53V**  Panzer Profil und Farbe: **37/8 Alu naturell**  Antrieb T1: **Schwenkwickler mit Gurt weiß links**  Kasten Art/-Größe: **171**  Kasten außen: **9016M, Verkehrsweiß matt**  Führungsschienen: **9016M, Verkehrsweiß matt**  Endstab: **9016M, Verkehrsweiß matt**  Insektenschutz Teil 1: **kombiniertes Rollo 1 teilig**  Bohrung: **von vorne (13,5mm)**  **kombiniertes Rollo 1 teilig im Teil 1 Rollladen** X-Maß: **50 mm**  Kastenfarbe: **9016M, Verkehrsweiß matt**  Führungsschienenfarbe: **9016M, Verkehrsweiß matt**  Griffleistenfarbe: **9016M, Verkehrsweiß matt**  **Bürste zum Stock**  Bürste nach unten: **keine Bürste** Rollo Verkürzung unten: **0 mm** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 KZ | 1,00 | Stk | Voro Sicht 1teilig | 738,00 | 738,00 |

Breite 1.010 Höhe 2.440

|  |  |
| --- | --- |
|  | Bestellmaß Breite/Höhe: **1010 mm** x **2440 mm** Summe gesamt Element: **1010 mm**  Führungsschienensystem: **S 64 / KD53V**  Panzer Profil und Farbe: **37/8 Alu naturell**  Antrieb T1: **Funkempfänger Elero Motor RolTop rechts**  Kasten Art/-Größe: **171**  Kasten außen: **9016M, Verkehrsweiß matt**  Führungsschienen: **9016M, Verkehrsweiß matt**  Endstab: **9016M, Verkehrsweiß matt**  Kabelaustritt Feld 1: **hinten seitlich oben**  Motorkabellänge Teil 1: **5,0 m**  Insektenschutz Teil 1: **kombiniertes Rollo 1 teilig**  Bohrung: **von vorne (13,5mm)**  **kombiniertes Rollo 1 teilig im Teil 1 Rollladen** X-Maß: **1040 mm**  Kastenfarbe: **9016M, Verkehrsweiß matt**  Führungsschienenfarbe: **9016M, Verkehrsweiß matt**  Griffleistenfarbe: **9016M, Verkehrsweiß matt**  **Bürste zum Stock**  Bürste nach unten: **keine Bürste** Rollo Verkürzung unten: **0 mm** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 KELLER | 1,00 | Stk | Voro Sicht 1teilig | 881,00 | 881,00 |

Breite 2.010 Höhe 2.410

|  |  |
| --- | --- |
|  | Bestellmaß Breite/Höhe: **2010 mm** x **2410 mm** Summe gesamt Element: **2010 mm**  Führungsschienensystem: **SE 39 KF / KF53V**  Panzer Profil und Farbe: **37/8 Alu naturell**  Antrieb T1: **Funkempfänger Elero Motor RolTop rechts**  Kasten Art/-Größe: **171 Kasten geschlossen**  Kasten außen: **9016M, Verkehrsweiß matt**  Führungsschienen: **9016M, Verkehrsweiß matt**  Endstab: **9016M, Verkehrsweiß matt**  Kasten innen geschlossen: **9016M, Verkehrsweiß matt**  Kabelaustritt Feld 1: **hinten seitlich oben**  Motorkabellänge Teil 1: **5,0 m**  Insektenschutz Teil 1: **kombinierter Schieberahmen mit Einfachlaufschiene 1 flügelig**  Bohrung: **von vorne (13,5mm)**  **kombinierter Schieberahmen mit Einfachlaufschiene 1 flügelig im Teil 1 Rollladen** **Modell A**  Montageart: **Laufschiene mit einer Führungsebene**  Stoßdichtung außen: **ohne**  Flügelfarbe: **9016M, Verkehrsweiß matt**  Laufschienenfarbe: **9016M, Verkehrsweiß matt**  Griffseite: **rechts**  Griffposition für: **Tür**  Sprossenbearbeitung: **1 x waagrecht**  Flügelteilung: **ein Flügel**  Teilungsmaß von FS-Außenkante bis Flügelaußenkante: **1005 mm** Maß X (Flügelverkürzung auf Führung): **25 mm**  Versatz links , Flügel 1: **18 mm,(25mm Bürste)** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 WZ | 1,00 | Stk | Voro Sicht 1teilig | 859,71 | 859,71 |

Breite 2.015 Höhe 2.400

|  |  |
| --- | --- |
|  | Bestellmaß Breite/Höhe: **2015 mm** x **2400 mm** Summe gesamt Element: **2015 mm**  Führungsschienensystem: **SE 39 KF / KF53V**  Panzer Profil und Farbe: **37/8 Alu naturell**  Antrieb T1: **Funkempfänger Elero Motor RolTop rechts**  Kasten Art/-Größe: **171 Kasten geschlossen**  Kasten außen: **9016M, Verkehrsweiß matt**  Führungsschienen: **9016M, Verkehrsweiß matt**  Endstab: **9016M, Verkehrsweiß matt**  Kasten innen geschlossen: **9016M, Verkehrsweiß matt**  Kabelaustritt Feld 1: **hinten seitlich oben**  Motorkabellänge Teil 1: **5,0 m**  Insektenschutz Teil 1: **kombinierter Schieberahmen mit Einfachlaufschiene 1 flügelig**  Bohrung: **von vorne (13,5mm)**  **kombinierter Schieberahmen mit Einfachlaufschiene 1 flügelig im Teil 1 Rollladen** **Modell A**  Montageart: **Laufschiene mit einer Führungsebene**  Stoßdichtung außen: **ohne**  Flügelfarbe: **9016M, Verkehrsweiß matt**  Laufschienenfarbe: **9016M, Verkehrsweiß matt**  Griffseite: **links**  Griffposition für: **Tür**  Sprossenbearbeitung: **1 x waagrecht**  Flügelteilung: **ein Flügel**  Teilungsmaß von FS-Außenkante bis Flügelaußenkante: **1005 mm** Maß X (Flügelverkürzung auf Führung): **15 mm**  Versatz rechts, Flügel 1: **18 mm,(25mm Bürste)**  **Wichtige Information:**  Bitte Teilungsmaß kontrollieren! Info: Wenn der eingetragene Wert gelöscht wird, wird das Standardmaß neu vorbelegt. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 KÜ | 1,00 | Stk | Voro Sicht 1teilig | 586,00 | 586,00 |

Breite 918 Höhe 1.210

|  |  |
| --- | --- |
|  | Bestellmaß Breite/Höhe: **918 mm** x **1210 mm** Summe gesamt Element: **918 mm**  Führungsschienensystem: **S 64 / KD53V**  Panzer Profil und Farbe: **37/8 Alu naturell**  Antrieb T1: **Funkempfänger Elero Motor RolTop links**  Kasten Art/-Größe: **141**  Kasten außen: **9016M, Verkehrsweiß matt**  Führungsschienen: **9016M, Verkehrsweiß matt**  Endstab: **9016M, Verkehrsweiß matt**  Kabelaustritt Feld 1: **hinten seitlich oben**  Motorkabellänge Teil 1: **3,0 m**  Insektenschutz Teil 1: **kombiniertes Rollo 1 teilig**  Bohrung: **von vorne (13,5mm)**  **kombiniertes Rollo 1 teilig im Teil 1 Rollladen** X-Maß: **50 mm**  Kastenfarbe: **9016M, Verkehrsweiß matt**  Führungsschienenfarbe: **9016M, Verkehrsweiß matt**  Griffleistenfarbe: **9016M, Verkehrsweiß matt**  **Bürste zum Stock**  Bürste nach unten: **keine Bürste** Rollo Verkürzung unten: **0 mm** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1,00 | Stk | 7500027W TempoTel 2 10+1 Befehl mit Zeitschaltuhr alpinweiss | 118,00 | 118,00 |
|  | | | \* Display-Handsender  \* 10 Einzelkanäle, 2 Gruppenkanäle + 1 Zentralkanal  \* Status-LED-Anzeige  \* Select-Taste für Hand-/Auto-Umschaltung mit LED-Anzeige und Display-Klartext  \* Beleuchtete Display-Menüführung  \* Komfortable Bedienung und Kanalwahl per Joystick  \* Mehrere Sprachen wählbar  \* Astro- und Urlaubsprogramm; Tages- und Wochenschaltprogramm  \* Handelsübliche Batterien | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  |  | Fachgerechte Rolladenmontage  ( inkl. Elektr. Anschlüsse ) |  | 400,00 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Zwischensumme Netto** 5.200,02

20,00 % Mehrwertsteuer 1.040,00

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Gesamtsumme** **6.240,02**

============

Zahlungskondition: 5 Tage 3% Skonto **( 6.053,- ),** 14 Tage Netto

Anzahlung: **30%**

Bankverbindung: **Volksbank Marchfeld**

**IBAN: AT304211042656090000**

Liefertermin: ca 3 Wochen

**Ich danke Ihnen für den Auftrag**

**Auftrag erteilt:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Unterschrift Kunde

**Besuchen Sie uns auf unserer Homepage unter www.femaroll.com**

Wir danken für Ihren Auftrag.